Если преобразователь интерфейсов имеет интерфейс USB, то перед подключением его к компьютеру нужно установить драйвера для USB to USART Bridge. Этот процесс происходит в два этапа. На первом этапе нужно запустить инсталлятор CDROM:\АКОН Софт\USB\CP210x Install\CP210x Install\ CP210x\_VCP\_Win\_XP\_S2K3\_Vista\_7.exe и распаковать набор драйверов в отдельный каталог. После этого из каталога, в который распаковались драйверы нужно запустить CP210xVCPInstaller.exe (инсталлятор виртуального COM-порта). Теперь можно подключать узловой контроллер и в менеджере устройств в разделе Ports(COM & LPT) появляется новый последовательный порт, который можно использовать для доступа к микроконтроллеру преобразователя интерфейсов.